阴凉库扩容配套货架和空调安装项目邀请采购文件
安徽省精诚徽药药业有限公司邀请贵公司就安徽省精诚徽药药业有限公司《阴凉库扩容配套货架和空调安装项目》采购进行报价（含税）。具体事项如下：
1、 采购需求
	项目名称
	简要说明
	备注

	阴凉库扩容配套货架和空调安装项目
	范围内容：
1、新增120组货架及导轨；2、利旧4套空调机组及配套设施；
	1、本项目投标控制价为300000元，超过报价一律视为无效投标；
2、项目地点：安徽省蚌埠市禹会区长青南路36号
3、采购范围和要求：详见技术要求等。


2、 报价人资格要求
2.1供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立订立合同的权利；
2.2投标单位资质：具备货架制造和安装范围；
2.3本项目不接受联合体参加投标；
2.4法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
2.6信誉要求：投标人（含联合体投标的成员单位）不属于在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中查明的失信被执行人。（公约）
2.7本项目接受联合体参加谈判。
3、 评审方法：综合评审法，详见综合评审细则
4、 答疑时间及联系人： 俞世疆
5、 [bookmark: _GoBack]报价截止及评审时间：2026年 4月 28 日上午10：00
6、 报价文件收件地址：安徽省蚌埠市禹会区长青南路36号
7、 成交通知时间和方式：书面通知/电话通知
8、 合同签订时间：预计2026年 5 月(以实际签订时间为准)
9、 响应文件格式，详见第一章
10、 采购需求一览表及采购要求，详见第二章
11、 拟签订的合同文本
























综合评审细则：
	评审内容
	评分细则
	总评分（100分）

	1、商务评分（100分），权重80%

	价格评分
（80分）
	评标基准值=有效供应商的最终评标报价的算术平均值
以各有效供应商谈判最终报价的平均值作为基准价。各供应商以评审的最终谈判报价与基准价相比每高1%扣1分；最终谈判报价与基准价相比每低1%扣0.5分，扣完为止。
评审依据：供应商报价表。
备注：有效投标报价为5家及以上时，评标基准值为去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。
	64

	[bookmark: _Hlk141253595]业绩评分
（10分）
	供应商须提供近3年（2023年3月至投标截止时间前，不含开标当月），货架业绩和验收资料（金额在 20万元以上），每提供一份业绩和验收资料得2分，最多加10分。
评审依据：（时间以合同签订时间为准）合同复印件及对应项目验收资料加盖供应商公章。
	8

	商务条款评分（10分）
	完全响应本谈判文件“第五章  商务条款”所有内容，得4分，否则作无效响应处理。
评审依据：谈判响应文件中的商务条款响应/偏离表
	8

	2、技术评分（100分），权重20%

	1.基本项（60分）
技术要求中的非★号项，每有一项负偏离在满分基础上扣3分，扣完为止。
评审依据：谈判响应文件中的技术规格响应/偏离表
	12

	2. 施工方案（40分）
提供施工方案需要结合现场实际情况（自主前往踏勘，不统一组织）：
1）具体施工计划0~10分(对工期安排技术上可实施性；)
2）施工内容和做法0~20分（施工、使用安全；主材品牌选择符合施工要求）
3）安全文明施工措施细节处理阐释清晰合理0~10分
评审依据：施工方案文本。
	8








谈判响应文件









项目名称： 



项目编号：









单位（签章）


年    月    日
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[bookmark: _Toc507597365]1. 谈判响应书
致：安徽省精诚徽药药业有限公司
根据贵方为(项目名称)项目谈判采购工程及有关服务的谈判公告(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件一份。
1．谈判响应书
2. 分项报价表
3. 技术规格（工程需求）响应/偏离表
4. 商务条款响应/偏离表
5. 其它证明资料
6. 技术文件
7. 资格证明文件
8．其他资格证明材料
据此函,签字代表宣布同意如下:
1. 所附报价表中规定的应提交和交付项目及相关服务的总价为      （用文字和数字表示的总价）。
2. 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部谈判文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本谈判有效期为自谈判之日起  90  天。
5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。
6．我方承诺按照采购文件规定向采购人所属合同签约主体递交履约保函（如有）。
7. 我方将按照采购文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务，为贵方提供优质的服务。
8.在合同履行期间，我方保证不因任何原因而拖欠人工工资，否则由此造成的一切后果（包括对贵方造成的损失或带来的不良影响等）均由我方承担，与贵方无关。
9. 在此期限期满之前的任何时间，本响应函一直对我方具有约束力，并随时被接受。
10. 我方在此确认，我方的响应报价完全响应采购文件和谈判前及谈判澄清答疑的全部内容及要求，并且已充分考虑各种影响造价因素，报价中已充分考虑到了响应期与合同履行期的差异变化以及存在的各种商业风险，响应报价为不低于成本价的报价。

供应商代表签字或签章
供应商签章
日期
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[bookmark: _Toc15404586]2. 分项报价表
供应商名称：                                                              项目编号：                          
	序号
	价目名称
	型号
	总价（不含税）
	税率
	总价（含税）
	报价声明
	备注

	1
	货架
	
	
	13%
	
	
	


备注：利旧空调拆装、转运等均采用13%税率含在货架总价中。
































3. 技术规格响应/偏离表

供应商签章：
项目编号：
	序号
	技术要求
	响应文件技术规格
	说明

	1
	详见第五章“采购需求一览表及采购要求”
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、响应文件技术规格内容应填写是否完全响应，如不完全在说明栏中加以说明；
2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。
供应商代表签字或签章：

[bookmark: _Toc507597369]
4. 商务条款响应/偏离表

供应商签章：
项目编号：
	序号
	谈判文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	详见第五章 “采购需求一览表及采购要求”
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、响应文件的商务条款内容应填写是否完全响应，如不完全响应在说明栏中加以说明；
2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商代表签字或签章：
                 
[bookmark: _Toc15404589][bookmark: _Toc377477463][bookmark: _Toc287002519][bookmark: _Toc225565942][bookmark: _Toc223948604][bookmark: _Toc463859539]5. 其他证明资料

[bookmark: _Toc463859540][bookmark: _Toc475970894]5-1. 供应商情况一览表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传  真
	
	网址/邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	



供应商盖章：                                 
[bookmark: _Toc377477464]

[bookmark: _Toc463859541][bookmark: _Toc475970895][bookmark: _Toc461116134]5-2. 近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	采购人名称
	

	合同价格
	

	交付日期
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	





供应商签章：                                 




[bookmark: _Toc15404590]6. 技术文件

内容包括：
1、	施工方案（格式自拟）。
2、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

































[bookmark: _Toc339545659][bookmark: _Toc332035392][bookmark: _Toc286760785][bookmark: _Toc15404591][bookmark: _Toc223948605][bookmark: _Toc225565943][bookmark: _Toc218852684]

7．供应商应当提交的资格证明文件

[bookmark: _Toc330310743][bookmark: _Toc330278770][bookmark: _Toc372555473]填写须知
1） 供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件。复印件均须加盖公章；
2） 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写；
3） 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的；
4） 评审小组将应用供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。
7-1供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立订立合同的权利；
评审依据：提供加盖投标人公章的有效营业执照、税务登记证和组织机构代码证的复印件或三证合一的有效营业执照复印件。





















8、其他资格证明材料

1、法定代表人授权书（见格式） 
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1. 法定代表人授权书

致：安徽省精诚徽药药业有限公司
   
                  （供应商全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵方组织的                      （项目编号）项目谈判采购活动，全权代表我方处理谈判采购活动中的一切事宜。



                                      法定代表人签字或盖章：

                                      供应商全称（公章）：

                                      日  期：
[bookmark: _Toc218852685]
附：
全权代表姓名：                   
职        务：                   
电        话：                   
详细通讯地址：                   
邮 政 编 码 ：                   



附：全权代表身份证复印件（正、反面）
说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）书



                                                                         24





























[bookmark: _Toc15404593]第二章　采购需求一览表及采购要求
1、 [bookmark: _Toc15404594]采购需求一览表
	
采购名称
内容
	详见“第一章谈判公告”

	数量
	具体工程量详见图纸，本项目为交钥匙工程，采用包干价。

	范  围
	范围内容：
详见第一章采购范围

	付款方式
	签订合同之日起15个日历日内，买方向卖方以银行转账方式预付合同价的30%。卖方在收到预付款后，有责任按合同要求在合同规定期内交货。收到卖方发货通知书（加盖公章）后，15个日日内以银行转账方式向卖方支付合同价30%,当合同货物到达买方时，双方共同对合同货物进行开箱验收，卖方负责新、旧设备的拆除、卸货、搬运、安装和调试，完成设备验收后一个月内，卖方必须开具税率为13%全额增值税专用发票，买方收到合格发票后，15个日历日内以银行转账方式向卖方支付合同价35%。5%余款作为合同设备的质量保证金，质保期满后一个月内无质量问题，买方向卖方付清扣除质量保证期内出现质量问题给买方造成的损失（如第三人修理的费用等）后的合同价余款。备注：1、每次付款时应提供相应金额的合规的税率为9%的增值税专用发票；2、款项付至结算价款的97%时，需开具至结算价款全额的增值税专用发票，否则不予以支付。

	交货期
	合同签订后30日历天

	交货地点
	安徽省蚌埠市禹会区长青南路36号

	备注
	1、 本项目为交钥匙项目，货架和利旧空调均为包干价处理。







二、采购要求
[bookmark: _Toc298743779]
[bookmark: _Toc458263652]1、设备符合的技术标准及规范要求
1.1法规
	序号
	内容

	1
	中国GMP（2010年修订）及其附录

	2
	中国药品生产验证指南（2003版）

	3
	GEP良好工程管理规范

	4
	《中国药典》2020年版

	5
	中华人民共和国环境保护法

	6
	中华人民共和国水污染防治法

	7
	中华人民共和国大气污染防治法

	8
	中华人民共和国固体废物污染防治法



1.2行业标准 
	序号
	内容

	1
	GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准

	2
	GB20021-2004中华人民共和国制药机械行业标准

	3
	HGJ229《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》



1.3国家标准 
	序号
	内容

	1
	GB 50231-2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范

	2
	GB 28670-2012 制药机械（设备）实施药品生产质量管理规范的通则

	3
	GB50093-2002《自动化仪表工程施工及验收规范》

	4
	GB50055-1993《通用用电设备配电设计规范》

	5
	GB50050-1995《工业与民用供配电系统设计规范》


2、用户需求
2.1介绍
3.1.1本项目为交钥匙工程，投标人需现场踏勘，否则，由此产生的漏项等由投标人自行负责。
3.1.2工程区域包含：货架的安装、利旧4套空调机组及配套设施。
2.2技术需求
2.2.1货架技术要求
	编号
	要求内容（包括但不仅限于）
	是否满足
	供应商响应

	URS01-1
	存储托盘货位数：720个
	
	

	URS01-2
	托盘长宽高尺寸为1200*1000*150mm，川字型结构，以实际测量为准；
	
	

	URS01-3
	成品托盘带货尺寸为1200*1000*1600mm；
	
	

	URS01-4
	成品托盘带货尺寸为1200*1000*1600mm；
	
	

	URS01-5
	实现单个货架位装载能力为1000㎏的满库承载要求设计制造；
	
	

	URS01-6
	三层货架含货物举升的总高度≤5.6m
	
	

	URS01-7
	货架系统满负荷设计使用寿命≥25年
	
	

	URS01-8
	货架片为组合式，货架片及支撑杆件不允许安装时扩孔。
	
	

	URS01-9
	立柱与横梁采用Q235钢材。立柱采用整根一体式、无拼接，立柱≥13折面，钢材厚度≥2mm；横梁采用双C抱扣，正面高度≥120mm，宽度度≥50mm，钢材厚度≥1.5mm。
	
	

	URS01-10
	立柱正面宽度≥90mm，侧面深度≥70mm。
	
	

	URS01-11
	货架立柱片全长孔距误差为≤±2mm，柱片宽度极限偏差≤±2mm。
	
	

	URS01-12
	立柱两侧弯曲变形≤1/1000且≤10mm。
	
	

	URS01-13
	立柱地脚跟地面用膨胀螺丝固定。
	
	

	URS01-14
	横梁与立柱的连接，采用挂接式，并安装安全销，保证安全可靠承载，且能调整货架横梁高度，调整节距75mm。
	
	

	URS01-15
	同层横梁的高低偏差≤3mm，横梁长度极限偏差≤0.5mm
	
	

	URS01-16
	每米轨道直线度范围内直线度＜2mm，且总长范围内≤±5mm；
	
	

	URS01-17
	导轨规格100*63*8.0mm，高度100，宽度63，厚度8.0，采用L型焊三角筋加固在地面上；
	
	

	URS01-18
	货架加工工艺流程：原材料(带钢)→自动冲孔冷轧成型→定尺→（焊接）→校正→表面喷塑→包装→成品
	
	

	URS01-19
	表面处理流程：黑坯→除去表面污物→化学除锈→磷化→烘干→成品喷塑→180度恒温流平固化→成品
	
	

	URS01-20
	货架静电喷涂质量需符合钢铁工件涂装前磷化处理技术条件。喷涂严格按照涂装工艺在涂装线上作业，确保涂装表面平滑、无色差、不允许出现缩孔、花包等现象。所有构件表面采用环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度60～80μm，表面质量达到GB9286要求。
	
	

	URS01-21
	最终货架、横梁、导轨等颜色由由发包方确定；
	
	

	URS01-22
	货架制造的零部件采取冷冲模精密机械冲孔定位，保证其孔矩一致性；
	
	

	URS01-23
	货架结构采用机械冲孔使柱片,横梁.以斜插结构锁紧.具有装拆方便,无需用强力,自然锁定；
	
	

	URS01-24
	在柱片与横梁连接处配有保险锁，以保证其安全性；
	
	



2.2.2利旧空调机组技术要求
	编号
	要求内容（包括但不仅限于）
	是否满足
	供应商响应

	URS02-1
	利旧空调机组拆除地点：江西省南昌市新建区罗亭镇子勒路罗亭管委会旁——华润智慧代煎中心厂区2号厂房；
	
	

	URS02-2
	利旧空调机组内容：4套风冷低温热泵型空气处理机组，单套机组参数：风量：4300m3/h，叽歪静压200Pa，额定制冷量15KW；同步配置静压箱、阀门、布袋风管、开关面板等；
	
	

	URS02-3
	每套空调机组需新增单层百叶风口+滤层1250*800mm；
	
	

	URS02-4
	利旧空调安装位置与货架一致；
	
	

	URS02-5
	空调内机安装采用吊装式，固定后连接静压箱和布袋风管；
	
	

	URS02-6
	空调外机安装在仓库外围；
	
	

	URS02-7
	利旧空调安装为交钥匙工程，需保证最终使用效果。
	
	


[bookmark: _Toc65048245]3、质保要求	编号
	要求内容（包括但不仅限于）
	是否满足
	供应商响应

	URS1
	质保期1年
	
	

	URS2
	供应商应提供常用易损件清单，并承诺价格周期，三年内不得上涨。
	
	



